**附表1：企业主要污染物排放情况公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业主要污染物排放情况公示表** | | | | | | | | | | | |
| 一、企业基本情况： | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | 沈阳市试剂二厂 | | | | | 法人代表 | | 田炳柱 | | |
| 企业注册地址 | | 辽宁省沈阳经济技术开发区新民屯街道办事处北三台子村 | | | | | 企业生产地址 | | 辽宁省沈阳经济技术开发区新民屯街道办事处北三台子村 | | |
| 企业规模 | | 小型 | | | | | 产品名称 | | 化学试剂和助剂制造2661  硫化异丁烯、硝酸盐 | | |
| 实际生产 | | 26t/a | | | | | 缴纳排污费情况 | |  | | |
| 二、主要原辅材料消耗情况 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 数量 | | | 名称 | | | | 数量 | |
| 电 | | | 50万度/a | | | 水 | | | | 42000m3/a | |
| 生物质 | | | 800吨/a | | | / | | | | / | |
| 硝酸盐 | | | 30吨/a | | | 异丁烯 | | | | 280吨/a | |
| 三、主要污染物排放情况 | | | | | | | | | | | |
| 污染物种类 | 主要污染因子 | | | 排放浓度 | 执行排放标准 | | | 达标情况 | 排放总量 | | 排放方式及去向 |
| 废水 | 化学需氧量 | | | 21.5mg/L | 300mg/L | | | 达标 | 12.4718t/a | | 经厂内污水处理站处理达标后排入沈阳经济技术开发区彰驿站镇（新民屯）污水处理厂 |
| 五日生化需氧量 | | | 13.2mg/L | 250mg/L | | | 达标 | 0.7667t/a | |
| 氨氮 | | | 2.1mg/L | 30mg/L | | | 达标 | 0.1225t/a | |
| 悬浮物 | | | 11mg/L | 300mg/L | | | 达标 | 0.6389t/a | |
| 石油类 | | | 0.8mg/L | 20mg/L | | | 达标 | 0.0465t/a | |
| 氯化物（以CL计） | | | 92.2mg/L | 1000mg/L | | | 达标 | 5.3553t/a | |
| 硫化物 | | | 0.158mg/L | 1.0mg/L | | | 达标 | 0.0092t/a | |
| PH | | | 6.7 | 6-9 | | | 达标 | 6.7 | |
| 锅炉废气 | 烟尘 | | | 18.3mg/Nm3 | 20mg/Nm3 | | | 达标 | 0.1757t/a | | 经脱硫处理后排入大气中 |
| 二氧化硫 | | | 26mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | | | 达标 | 0.2496t/a | |
| 氮氧化物 | | | 141mg/Nm3 | 150mg/Nm3 | | | 达标 | 1.3536t/a | |
| 烟气黑度 | | | 1级 | 1级 | | | 达标 | 1级 | |
| 有组织废气 | 硫化氢 | | | 0.02mg/Nm3 | 150mg/Nm3 | | | 达标 | 0.01508 | | 经治理设施处理后达标排入大气中 |
| 固废 | 炉渣 | | | / | / | | | / | 3t/a | | 自行利用 |
| 危废 | 离子交换树脂 | | | / | / | | | / | 7.1t/a | | 委托阜新环发废弃物处置有限公司处置 |
| 碱渣 | | | / | / | | | / | 207.425t/a | | 委托沈阳绿环固体资源综合利用有限公司处置 |