**附表1：企业主要污染物排放情况公示表**

|  |
| --- |
| **企业主要污染物排放情况公示表** |
| 一、企业基本情况： |
| 企业名称 | 国能辽宁热力有限公司 | 法人代表 | 赵振军 |
| 企业注册地址 | 辽宁省沈阳市铁西区北二中路26号 | 企业生产地址 | 辽宁省沈阳市铁西区北二中路26号 |
| 企业规模 | 中型 | 产品名称 | 热力生产和供应 |
| 实际生产 |  | 缴纳排污费情况 |  |
| 二、主要原辅材料消耗情况 |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 煤 | 66万吨/年 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、主要污染物排放情况 |
| 污染物种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行排放标准 | 达标情况 | 排放总量 | 排放方式及去向 |
| 废水 | 化学需氧量 | 33mg/L | 300mg/L | 达标 |  | 仙女河污水处理厂 |
| 五日生化需氧量 |  |  | 达标 |  |
| 悬浮物 | 26mg/L | 300mg/L | 达标 |  |
| 动植物油 |  |  | 达标 |  |
| 石油类 | 0.374mg/L | 20mg/L | 达标 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  |  | 达标 |  |
| 总氮 |  |  | 达标 |  |
| 氨氮 | 6.628mg/L | 30mg/L | 达标 |  |
| 总磷（以P计） | 0.161mg/L | 5mg/L | 达标 |  |
| 色度 |  |  | 达标 |  |
| PH | 7.5 | 6-9 | / |  |
| 粪大肠菌群数 |  |  | 达标 |  |
| 总汞 | 4.01\*10-4mg/L | 0.05mg/L | 达标 |  |
| 烷基汞 |  |  | 达标 |  |
| 总镉 | 0.0345mg/L | 0.1mg/L | 达标 |  |
| 总铬 |  |  | 达标 |  |
| 六价铬 |  |  | 达标 |  |
| 总砷 | 1.22\*10-3mg/L | 0.5mg/L | 达标 |  |
| 总铅 | 0.257mg/L | 1mg/L | 达标 |  |
| 废气（蒸汽锅炉） | 颗粒物 | 3.9149mg/m3 | 20mg/m3 | 达标 | 11.00吨 | 3.4.5.6.7.8号锅炉通过210烟囱排入大气中 |
| 二氧化硫 | 7.0774mg/m3 | 50mg/m3 | 达标 | 19.63吨 |
| 氮氧化物 | 25.1248mg/m3 | 100mg/m3 | 达标 | 73.96吨 |
| 废气（热水锅炉） | 颗粒物 | 4.1335mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 | 4.46吨 | 9.10号锅炉通过150烟囱排入大气中 |
| 二氧化硫 | 67.3932mg/m3 | 200mg/m3 | 达标 | 77.1吨 |
| 氮氧化物 | 86.1984mg/m3 | 200mg/m3 | 达标 | 88.96吨 |
| 固废 | 炉渣 | / | / | / | 64721吨 | 委托有资质单位处置运输 |
| 粉煤灰 | / | / | / | 79940吨 |
| 脱硫石膏 | / | / | / | 2730吨 |