**附表1：企业主要污染物排放情况公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业主要污染物排放情况公示表** | | | | | | | | | | | | |
| 一、企业基本情况： | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | 辽宁成大生物股份有限公司 | | | | | 法人代表 | | 李宁 | | | |
| 企业注册地址 | | 沈阳市浑南新区新放街1号 | | | | | 企业生产地址 | | 浑南新区新放街1号 | | | |
| 企业规模 | | 中型 | | | | | 产品名称 | | 人用狂犬病疫苗、 人用乙脑灭活疫苗 | | | |
| 实际生产 | | 2021年产量： 人用狂犬病疫苗38636999支、 人用乙脑灭活疫苗606004支 | | | | | 缴纳排污费情况 | |  | | | |
| 二、主要原辅材料消耗情况 | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 数量 | | | 名称 | | | | | 数量 | |
| 人血白蛋白 | | | 1064.04kg | | |  | | | | |  | |
| M199 | | | 706.146kg | | |  | | | | |  | |
| 小牛血清 | | | 8974L | | |  | | | | |  | |
| DMEM | | | 657kg | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
| 三、主要污染物排放情况 | | | | | | | | | | | | |
| 污染物种类 | 主要污  染因子 | | | 排放浓度 | 执行排  放标准 | | | 达标  情况 | | 排放  总量 | | 排放方式  及去向 |
| 废水 | 化学需氧量 | | | 23.72 | 300 mg/L | | | 达标 | | 4.1吨 | | 市政污水处理厂 |
| 五日生化需氧量 | | | 8.550 | 250 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 悬浮物 | | | <5 | 300 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 动植物油 | | | 0.097 | 100 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 总氮 | | | 4.303 | 50 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 氨氮 | | | 0.2 | 30 mg/L | | | 达标 | | 0.04吨 | |
| 总磷  （以P计） | | | 1.107 | 5.0 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 色度 | | | 4.25 | 100 mg/L | | | 达标 | |  | |
| pH值 | | | 7.217 | 6-9 | | | 达标 | |  | |
| 粪大肠菌群数 | | | 103.333 | / | | | 达标 | |  | |
| 挥发酚 | | | 0.0003 | 2.0 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 甲醛 | | | 0.122 | 5.0 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 乙腈 | | | 0.1 | 5.0 mg/L | | | 达标 | |  | |
| 急性毒性 | | | 0.029 | / | | | 达标 | |  | |
| 总有机碳 | | | 12.192 | / | | | 达标 | |  | |
| 总余氯 | | | 0.461 | / | | | 达标 | |  | |
| 废气  (1#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | | | 5.95 | 20 mg/m3 | | | 达标 | |  | | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | | | 6.75 | 50 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 氮氧化物 | | | 52.583 | 150 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 废气  (2#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | | | 6.042 | 20 mg/m3 | | | 达标 | |  | | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | | | 8.167 | 50 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 氮氧化物 | | | 90.833 | 150 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 废气  (3#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | | | 6 | 20 mg/m3 | | | 达标 | |  | | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | | | 7.583 | 50 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 氮氧化物 | | | 89.167 | 150 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 废气  (4#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | | | 6.508 | 20 mg/m3 | | | 达标 | |  | | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | | | 8.833 | 50 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 氮氧化物 | | | 78.417 | 150 mg/m3 | | | 达标 | |  | |
| 固废 | 过期药品900-002-03 | | |  |  | | |  | | 14.994吨 | | 第三方处置公司 |
| 废机油900-249-08 | | |  |  | | |  | | 0.15吨 | |
| 沾染废物900-041-49 | | |  |  | | |  | | 58.7765吨 | |
| 实验室废液900-047-49 | | |  |  | | |  | | 0.3569吨 | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |